|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok 1 – Technologické zariadenia** | | | | |
| **P. č.** | **Názov položky** | **Požadované technické parametre** | **Ilustračný obrázok** | **Počet** |
| 1. | Miesič cesta | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Miesič cesta.  Minimálne požiadavky:   * el.prípoj:230V alebo 400V / 1,5kW * výrobná kapacita: 70kg-100kg/h * stop tlačítko * objem kotlíka: do 33lt. t.j. 25kg cesta * výklopná špirála a odnímateľný kotlík * prevedenie: nerez, kolieska |  | 1 ks |
| 2. | Stroj na výrobu polotovarov z cesta | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Stroj na výrobu polotovarov z cesta  Minimálne požiadavky:   * napájanie: 230V * kapacita:1000 -1200 kg/hod * hmotnosť výrobku 10g -120g možnosť zvýšenia * objem násypky 40-50L * kapacita v kg: min. 280 kg /hod * výstupný zásobník tácka 600x400 mm   prevedenie: nerez   * rozmery: max. 2000x1540x900 mm * stroj musí byť vhodný na výrobu Pao de Queijo |  | 1 ks |
| 3. | Šokový schladzovač / zmrazovač | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Šokový schladzovač / zmrazovač.  Minimálne požiadavky:   * el. prípoj: 230V / 1,3kW * kapacita: 7-10xGN1/1; alebo 7-10x 600x400 mm * vstavaný agregát, teplotná sonda * digitálne ovládanie, automatické odtápanie. * kapacita schladzovania 35-40kg / zmrazovania 25- 28kg * teplotný rozsah +90 +3 °C / +90°C až -18°C. * prevedenie: nerez |  | 1 ks |
| 4. | Mraziaca miestnosť na výrobky | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Mraziacu miestnosť na výrobky.  Minimálne požiadavky:   * napájanie: 400V / 1,55kW * počet panelov. stien: 4 + 2 (stropný panel a podlaha) * hrúbka PUR panelov: 100 mm * spájanie panelov: rýchlozámky * vstupné dvere rozmeru: min. 800 mm * chladiaci agregát s digitálnym ovládaním * teplotný rozsah: -18 až -20°C * vnútorné osvetlenie * rozmer: max. 1000x1600x2200mm |  | 1 ks |
| 5. | Chladiaca skriňa | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Chladiacu skriňu  Minimálne požiadavky:   * el.príkon kW/24hod: 230V / 1,6 * teplotný rozsah: 0 až +10°C; ventil.systém chladenia * Objem:570- 600 lt.; plné dvere, uzamykateľné * prevedenie: nerez * rozmer: max. 777x75x1900 mm |  | 1 ks |
| 6. | Strúhač syra elektrický | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Strúhač syra elektrický.  Minimálne požiadavky:   * el. prípoj: 230V / 0,5kW * nastavovateľná hrúbka strúhania 2,4,6,8 + kotúč na parmezán * vstupná nádoba na syr od 650- 800 g. * prevedenie: kov, plast, nerez |  | 1 ks |
| 7. | Kontrolná váha overená metrológiou | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Kontrolnú váhu overenú metrológiou  Minimálne požiadavky:   * váživosť do 15kg / rozlíšenie 2g * antikorová plošina cca 235x335mm * úradne overená * LCD display |  | 2 ks |
| 8. | Elektrická pec | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Elektrickú pec.  Minimálne požiadavky:   * pekárenská pec * rozteč medzi plechmi od 75-87mm * el. príkon: 23V alebo400V / 10,5kW; kap.: 6x al. 5x (600x400mm) * manuálne ovládanie s elektronickou kontrolou * číselný LCD displej – zobrazenie teploty a programu * suché teplo +70/300°C, 2-rýchlostný autoreverzný motor * HACCP * update softvéru * prevedenie: nerez |  | 1 ks |
| 9. | Univerzálny baliaci stroj | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Univerzálny baliaci stroj.  Minimálne požiadavky:   * ručná obsluha * musí umožniť sáčkovanie a zmršťovanie * automatická kontrola času zvárania a teploty zmršťovania. * elektromagnet pridržujúci veko po dobu zmrštenia * počítadlo balených kusov * príkon do 2,6 kW * sáčok rozmer min.250x500 mm * počet balení 0-300 ks/hod. * výška baleného výrobku: min. 160mm |  | 1 ks |
| 10. | Dodávka zariadení na miesto prevádzky | V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku zariadenia na miesto prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1 ks |
| 11. | Montáž zariadení | V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia na mieste prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1 ks |
| 12. | Zaškolenie obsluhy | V cenovej ponuke požadujeme oceniť zaškolenie obsluhy zariadení. |  | 1 ks |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok 2 – Nákup vybavenia** | | | | |
| **P. č.** | **Názov položky** | **Požadované technické parametre** | **Ilustračný obrázok** | **Počet** |
| 1. | Mobilný regál na podnosy a plechy | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Mobilný regál na podnosy a plechy  Minimálne požiadavky:   * jednoradový regál * rozteč medzi zásuvmi od 65-75mm * vozík na kolieskach * rozmer tácky do 600x400mm * prevedenie: nerez * rozmery: 650x570x1700 mm |  | 1 ks |
| 2.. | Umývací stôl s policou - lisovaná vaňa | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Umývací stôl s policou - lisovaná vaňa.  Minimálne požiadavky:   * Na nožičkách * model: pracovná plocha prelis * rozmer umývacej vane: 400x500x250 mm * vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme * prevedenie: nerez, zadný lem * rozmery: 1700x700x850 mm |  | 1 ks |
| 3.. | Pracovný stôl s policou I. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Pracovný stôl s policou I.  Minimálne požiadavky:   * Na nožičkách * vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme * pevná pracovná plocha, zadný lem * prevedenie: nerez * rozmer: 1600x700x850 mm |  | 1 ks |
| 4. | Umývací dvojdrezový stôl zváraný | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Umývací dvojdrezový stôl zváraný  Minimálne požiadavky:   * Na nožičkách * zvárané vane 2x * zadný lem * prevedenie: nerez * rozmer: 1300x700x850 mm |  | 1 ks |
| 5. | Pracovný stôl s policou II. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Pracovný stôl s policou II.  Minimálne požiadavky:   * Na nožičkách * vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme * pevná pracovná plocha, zadný lem * prevedenie: nerez * rozmer: 1700x700x850 mm |  | 1 ks |
| 6. | Regál nerezový - 4 police I. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Regál nerezový - 4 police I.  Minimálne požiadavky:   * Na nožičkách * počet políc: 4-rozteč políc 320-345mm * prevedenie: nerez * zaťaženie police 110kg * rozmer: 1400x600x1500 mm |  | 1 ks |
| 7. | Regál nerezový - 4 police II. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Regál nerezový - 4 police II.  Minimálne požiadavky:   * Na nožičkách * počet políc: 4-rozteč políc 320-345mm * prevedenie: nerez * zaťaženie police 110kg * rozmer: 2300x600x1500 mm |  | 1 ks |
| 8. | Plošinový vozík do 150kg | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Plošinový vozík do 150kg  Minimálne požiadavky:   * vozík na kolieskach * spodná polica * prevedenie: nerez * rozmer: 800x600x850 mm |  | 1 ks |
| 9. | Dodávka vybavenia na miesto prevádzky | V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku vybavenia na miesto prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1ks |
| 10 | Montáž vybavenia v prevádzke | V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž vybavenia v mieste prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1ks |